물질안전보건자료(MSDS)

GSH(화학물질 분류 . 표시 세계 조화 시스템) 기준에 따라 작성함.

화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : SW - PU 200

제품의 용도 : 콘크리트 균열누수방지 및 보수제

제조자/공급자/유통업자 정보

공급회사명 : 삼원특수(주)

주소 : 대전광역시 유성구 상대동 440-4번지

공장 : 대전광역시 유성구 상대동 440-5번지

담당 : 김동일

전화번호 : 042-822-7112/ 822-7113

2. 유해 위험성

가. 유해.위험성 분류

급성독성물질(흡입:증기) : 구분4

특정표적장기독성 물질(1회 노출) : 구분1

특정표적장기독성 물질(반복 노출) : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

1)그림문자

2)신호어 : 위험

3)유해.위험 문구

H332 : 흡입하면 유해함

H370 : 장기에 손상을 일으킴

H372 : 장기간 또는 반복적으로 노출되면 장기에 손상을 일으킴

4)예방조치 문구

예방 : P260 : 분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오

P261 : 분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이 흡입을 피하시오

P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

대응 : P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

P320 : 긴급히 처치를 하시오

P321 : 처치를 하시오

P304+P340 : 흡입하면 신선함 공기가 있는 곳으로 옮기고, 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오

P307+P311 : 노출되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

저장 : P405 : 밀봉하여 저장하시오.

폐기： P501 : (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물.용기를 폐기하시오.

다. 유해 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 . 위험성

보건 : 자료없음

화재 : 자료없음

반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량(%)
폴리메탈렌 폴리페닐 아이소시아네이트	Polymethylene polyphenyl Isocyanate	9016-87-9	60~65
폴리프로필렌 글리콜	Polypropylene glycol	25322-69-4	10~15
디옥틸 프탈네이트	Dioctyl phthalate	117-84-0	10~15
기타	Ohter additives		15~20

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

화학물질 눈 접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

20분 이상 흐르는 물로 씻어 화학물질을 제거하시오

화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.

다. 흡입했을 때

호흡이 곤란하면 산소를 공급하며, 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.

누출물질을 흡입한 환자의 경우 구강대구강법은 금물이며 포켓마스크 등 호흡보조기구를 활용하시오.

라. 먹었을 때

구토를 하면 기도 흡입에 희한 질식을 방지하기 위해 허리를 굽혀 머리를 엉덩이보다 낮게 하시오

증상에 따라 적절히 치료 하시오

필요시 의학적 조치를 치료 하시오

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

자료없음

바. 응급처치 및 의사의 주의사항

알려진 해독제는 없으며, 증상에 따라 적절히 의학적 조치를 취할 것.

5. 폭발 . 화재 시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : CO2, 분말 소화약제, 알코올 소화약제

부적절한 소화제 : 자료없음

대표소화제 : 물을 분사하되 직접 접촉되지 않도록 주의하고, 알콜포 소화약제를 사용하시오.

나.화학물질로부터 생기는 유해성

열분해 생성물 : 독성이 강한 시안화수소 가스와 유해한 탄소 및 질소산화물들을 포함 할 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호수 및 예방조치

공기호흡(SCBA)와 적응성 있는 화학보호복을 착용하시오

안전거리를 유지하여 소화하시오

6. 누출사고시 대처 방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

적합한 보호구를 착용하시오

나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

점화원을 차단하시오

유출물질과 접촉하지 마시오

위허하지 않게 조치할 수 있다면, 누출을 중지시키시오.

증기를 줄이기 위해 물을 뿌리시오

가스가 확산되는 동안 지역을 격리시키시오

위험지역에서는 흡연, 불꽃 및 불을 금지시키시오.

다.정화 또는 제거방법

소량누출시 :

방폭도구로 누출물을 비닐용기에 수거한 뒤 입구에 물이 스며들지 않을 정도로 느슨하게 한 후 처리하시오

플라스틱 시트 및 방수천을 사용하여 누출된 화학물질의 확산과 물 접촉을 방지하시오

모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후, 그 폐기물을 밀폐용기에 보관하여 관계기관을 허가를 받은 자에게 위탁처리하시오

물 90%와 농축암모니아 8%(density : 0.88),세제 2%를 섞은 혼합물을 이용하여 오염을 제거하시오

7.취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 적절한 제어풍속을 갖는 국소배기장치에서 사용하십시오.

적합하고 인증된 안전, 보호장비를 사용하시오.

직접적인 신체 접촉을 피하시오.

해당물질 취급담당자만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법

가압, 정단, 연마, 가열 등의 물리적인 충격을 피하시오.

경고표지를 부착하시오.

서늘하고 건조하며 어두운 장소에 밀폐용기를 사용하여 저장하시오.

점화원과 접촉을 피하시오.

8.노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내규정	ACGHI 규정	생물학적 노출기준
폴리메틸렌 폴리페닐 아이소시아네이트	자료없음	자료없음	자료없음
디옥틸 프탈레이트	[eqn: TWA`-`5mg/m ^{3}]	[eqn: TWA`-`5mg/m ^{3}]	자료없음

*note .  TWA : 가중 평균시간

STEL : 단기간 노출제한

나. 적절한 공학적 처리

저장, 취급시설주변에는 긴급세척 및 세안시설을 설치하시오

전환기 또는 국소배기장치를 활용한 환기를 실시하시오.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 : 한국산업안전공단의 검정(“안”마크)을 피한 호흡용 보호구를 착용하시오.

눈 보호 : 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오

손 보호 : 직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 보호장갑을 착용하시오.

신체 보호 : 피부노출을 방지할 수 있는 개인 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

외관 : 암갈색 액체

냄새 : 흙냄새

비중 : 1.13

점도 : 540mpa.s (23±℃

발포배율 : 15 - 20배

끓는점 : 200~208℃

녹는점 : 0℃ 이하

인화점 : >200℃

자연발화온도 : >600℃

용해도 : 물에 용해되지 않으며, 반응함

10. 안전성 및 반응성

가) 화학적 안전성 및 유해반응의 가능성 : 상온, 상압에서 안정하며 중합될 수도 있음.

실온이상에서 저장 및 사용을 피할 것.

나) 피해야 할 조건

열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

용기가 열에 노출되면 파열하거나 폭발할 수도 있음

위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음

상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.

탈 수 있으나 잘 점화되지는 않음.

다) 피해야 할 물질

물질	예상되는 반응
산	강열하게 반응함
알코올	강열하게 반응함
아민류	강열하게 반응함
염기	강열하게 반응함
산화제	화재나 폭발의 위험이 있음

라) 분해 시 생성되는 유해물질

열분해 시 유독한 시안화수소가스,탄소산화물,질소화합물 생성

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입

흉통, 호흡곤란, 천명음, 가래기침, 또는 폐기능 약화로 호흡기관을 자극시킬 수 있음.

두통, 메스꺼움, 발열, 우울증, 또는 불면증을 포함할 수 있음

입을 통한 섭취

입 또는 위 자극

일시적 호흡정지, 백혈구 증다증, 또는 산 중독이 일어날 수 있음

설사, 복부경련, 혈변, 설사

이소시아네이트 중합반응으로 생성된 단단한 파편의 구토 등으로 진행될 수 있음

초기 용혈과 정맥응고가 일어날 수 있음

입, 인후 또는 소화관을 자극

메스꺼움, 구토 또는 복부경련, 위장관 자극

피부접촉

피부통증 유발

호흡 증감제에 대한 피부 접촉이 호흡기가 민감해지는 결과로 이어질 수도 있다.

눈 접촉

눈에 통증을 유발

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

폴리메틸렌 폴리페닐 아이소시아네이트

급성독성(경구) : LD50 49000mg/kg(래트)

급성독성(경피) : LD50>9500mg/kg(토끼)

급성독성(흡입) : LC50 0.49mg/kg/4시간(래트)

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼/눈(100mg)-경미한 자극성

발암성 물질 : 구분 외(IARC Group 3)

생시세포 변이원성 : In vitro -Salmonella typhimurium /TA98,TA100(시험용액 : DMSO :Ames test):양성                      (시험 용액 : Eyhtleneglycol dimethylether : Ames test):Negative(음성)

생식독성 : 임심 6-15일 동안 래트에 01,2,8,12mg/m3로 6h/d 노출시 관련한 임상적 증상, 사망률 변화없음

특정표적장기 독성(1회 노출) : 래트에 384,418,500 or 523mg/m3로 13주 노출시, 성장장애, 호흡기장애, 비강적조직변성, 폐국소염증 관찰되며, 폐와 세로칸림프절에 포식세포가 축적됨. 코, 후두, 기관, 폐, 간 및 신장에 유해한 영향이 관찰됨.

흡인 유해성  : 자료없음

디옥틸 프탈레이트

급성 독성

경구 : LD50 30,000mg/kg(rat)

경피 : LD50 25,000mg/kg(rabbit)

흡입 : LC50 10.62mg/kg/4시간(rat)

피부 부식성 또는 자극성 : 약한자극(500mg,24시간, rabbit)

심한 눈 손상 또는 자극성 : 약한자극(500mg,24시간,rabbit)

호흡기 과민성

피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과 - 음성

발암성 : IARC 그룹3, NTP 그룹R, ACGIH 그룹 A3, O놈 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

생시독성 : 어미 동물에게 영향이 없는 용량범위내에서도 차세대에세 생식적 영향이 보고됨

펴적장기 . 전신독성물질(1회)노출) : 자료없음

12.환경에 미치는 영향

수생.육생 생태독성

자료없음

잔류성 및 분해성

일정한 실험실 조건에서 폴리우레아의 생화학적 분해는 낮은 것으로 측정됨

잔류성 : 자료없음

분해성 : 자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기 시 유의사항

폐기 방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

폐기 시 주의사항

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14.운송에 필요한 정보

유엔번호

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : UN운송위험물질 분류정보가 없음

유엔 적정 선적명

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당없음

운송에서의 위험성등급

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당없음

용기등급

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당없음

해양오염물질

자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치의 종류 : 해다없음

유출 시 비상조치의 종류 : 해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 자료없음

유해화학물질관리법에 의한 규제

제품전체 정보 : 자료없음

구성성분 정보

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 자료없음

위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제4석유류

폐기물관리법에 의한 규제 : 자료없음

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당안됨

EU 분류정보

확정 분류결과

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당없음

위험문구

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당없음

예방조치문구

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당없음

미국관리정보

OSHA규정(29CFR1910. 119) : 해당안됨

CERCLA103규정(40CFR302.4)

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당안됨

EPCRA302규정(40CFR355.30)

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당안됨

EPCRA304규정(40CFR355.40)

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당안됨

EPCRA313규정(40CFR372.65)

폴리메틸렌 폴리페닐아이소시아네이트 : 해당됨

로테르담 협약 물질 : 해당안됨

스톡홀름 협약 물질 : 해당안됨

몬트리울 의정서 물질 : 해당안됨

16.기타 참고사항

자료의 출처

화학물질 분류.표기 등 기준 및  EU-REACH 지원 설명회 (보건분야-기술자료 2007-3-138)

GHS/MSDS 교육 교재 (산업안전보건연구원, 화학물질안전보건센터)